	

        1. Скопируйте архив Katusha-Universal-Driver_installer_v2.1-1-stable.tar в директорию “Домашняя” (home).
	2. Распакуйте содержимое архива, выбрав среди опций распаковки “Распаковать во вложенную папку”.
	3. Перейдите в распакованную папку
	4. Перейдите в верхнее меню проводника, вкладка Сервис ==> Открыть терминал. В терминале введите команду:
        sudo bash installer.sh
	5. Введите пароль, заданный для администратора системы ROOT.
	6. Выберете нужный вам пункт меню и нажмите Enter.
	-- Настоятельно рекомендуется первым делом выполнить Install Important Packages и     дождаться завершения установки. Это исключит ошибки зависимостей пакетов и любые сбои в процессе использования этой утилиты.
	7. Запустите установку драйвера для выбранных вами устройств.
	8. Главное меню (Пуск) > “Системные” >  “Принтеры” > Принтер > Добавить.
	9. Найдите в открывшемся списке устройств ваш принтер.
	Можно отфильтровать по классу, если нужно подключить его только по USB.
	Можно отфильтровать по IP-адресу, если он подключается как сетевое устройство 	печати.
	10. Теперь необходимо выбрать подходящий драйвер. Выберите в списке производителей Katusha, в открывшемся списке устройств выбираем драйвер вашего устройства. Кликните по кнопке “Информация” и убедитесь, что в строке ppd-name то же самое название, как и на вашем устройстве.
        11. Установка завершена. Теперь можно напечатать тестовую страницу. Функционал для сканирования документов и изображений так же доступен.
        12. Для настройки сетевого сканирования необходимо запустить утилиту Broadcast Scanner Tool и выбрать ваше устройство по его IP адресу. Ввести его номер и нажать Enter. Настройка завершена.  
        
        Для устройств P/M130 при установке сетевого принтера необходимо указывать AppSocket и порт 9101.


        В версии 2.0-1-stable в пакете обновлен дрйвер сканера М247. 
        Для корректного сканирования из AstraLinux в fly-scan формата оригинала необходимо однократно:
        1. открыть в Fly-scan пункт ручное сканирование
        2. открыть шестерню возле строки с наименованием сканера
        3. выбрать необходимый формат оригинала (если оставить Letter, результаты будут не корректны. Рекомендуемый формат А4).
        4. Закрыв специфичные настройки сканера, следует выбрать в окне ручного сканирования необходимый формат оригинала (рекомендуемый формат А4), по умолчанию установлен "Пользовательский".
        5. Возвращаемся на главную. Всё настройки для выбранного сканера сохранятся.
        После этих процедур любое быстрое сканирование будет выполняться корректно.


        Пакет версии 2.1-0-stable  

        1. Переписана логика работы универсального установщика драйверов, связывание динамических библиотек теперь происходит на лету.
        2. Добавлена полная поддержка операционных систем RED OS, ALT Linux и ROSA (архитектура amd64/x86-64).
        3. Доработан шаблон вывода Drivers Readme Text file.
        4. Устранены мелкие ошибки командного интерпретатора, выявленные при деинсталляции пакетов драйверов.
        5. Добавлена частичная поддержка МФУ Катюша М130 (только для AstraLinux).

        Пакет версии 2.1-1-stable 

        1.   

